**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Küüni3/Küüni5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Vent.seade Systemair Topvex03EL | 1.krs registriteenistuse inva WC |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Raekoja plats 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Vent.seade LTS Products LTS 464 2. Vent.seade LTS Products LTS 464   (segamissõlm seadme juures: Belimo 2-tee ventiil, küttevee tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25-40)   1. Flexit VGL 1200   (segamissõlm seadme juures: Danfoss 2-tee ventiil, küttevee tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25-40)   1. Flexit VGL 1200 | 2.krs sekretäri ruum  2.krs ruum  3.krs serveri ruum  Pööning |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Kaunase pst 22 (hoone osa)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Vent.seade RTEK 3500   (segamissõlm seadme juures: Siemens 2-tee ventiil, küttevee tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25-80)   1. Vent.seade RTEK 1500   (segamissõlm seadme juures: Siemens 2-tee ventiil, küttevee tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25-80)   1. Vent.seade RTEK 1200   (segamissõlm seadme juures:Siemens 2-tee ventiil, küttevee tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25 80) | 1krs vent.ruum  1.krs vent.ruum  2.krs vent.ruum |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Rahu 15 (hoone osa)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Vent.seade Swegon Compact Top 03 C | 1.krs vent.ruum |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Tähe 101**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Systemair K315 L (+ filterkast ja elaktrikalorifeer) 2. Systemair KD 450 XL 1 3. Öestberg KVFU 200 A 4. Systemair K315 L (+filterkast ja elektrikalorifeer) | Pööning  pööning  pööning  1.krs välisein |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Ülikooli 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Vent.seade PM Luft Type Gold 331 | Pööning |

**Objektipõhine tehnoseadmete kirjeldus:**

**Raekoja plats 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnohooldus** | **Hooldatava süsteemi ülevaade / tehniline kirjeldus** | **Asukoht** |
|  |  |  |
| **Hoone keskkonnatehnika süsteemide TH** |  |  |
| ventilatsioonisüsteemi TH | 1. Flexit TYP VGS 700 2. Flexit VGS 400 3. Flexit TYP VGS 700 4. Systemair Villavent VR-700 EV/3 5. Flexit VGS 400 | 2.krs WC  2:krs vent.ruum  3.krs WC  3.krs WC  0.krs rattaruum |