**TEHNILISED TINGIMUSED nr. 4/19**

Soojusvarustuse projekteerimistingimused detailplaneeringu kehtestamiseks

15.01.2019

Objekti nimetus ja asukoht: korterelamud, Puiestee tn. 85, Tartu.

Tellija aadress: OÜ Hendrikson & Ko, Jaana Veskimeister, Raekoja plats 8, Tartu.

jaana@hendrikson.ee

1. Planeeritava soojustorustiku ühendusskeem: ühenduskoht soojusvõrguga kinnistul Jaama tn. 56 olevalt soojustorustikult (DN80).
2. Soojatorustik planeerida rõhuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna, lähtuda EVS 843 “Linnatänavad” nõuded tehnovõrkude kujade ja kaitsetsoonide kohta.
3. Kinnistule tehtavatele haruühendustele peatorustikult planeerida sulgarmatuur.
4. Detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan kooskõlastada ASis Tartu Keskkatlamaja, Turu 18, Tartu. Täiendav informatsioon: Ülar Roose, arendus ja haldusinsener, telefon 7 337 116,

e-mail: ylar.roose@fortumtartu.ee

1. Peale detailplaneeringu kehtestamist taotleda võrguettevõtjalt AS Tartu Keskkatlamaja projekteerimise tehnilised tingimused kaugküttetorustiku ja hoonete kaugküttepaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks.
2. Soojuskoormuse ühendamise projekteerimistingimuste väljastamiseks ja ühendamise kokkulepete sõlmimiseks pöörduda AS Tartu Keskkatlamaja klienditeeninduse poole.
3. Tehnilised tingimused on kohustuslikud tellijale ja projekteerivale organisatsioonile.
4. Tehnilistele tingimustele saab esitada vaide 30 päeva jooksul alates väljastamise kuupäevast.
5. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg 1 aasta.

Lugupidamisega

Leho Lindmaa

AS Tartu Keskkatlamaja

Juhatuse esimees

Aavo Raadom

7 337 117

aavo.raadom@fortumtartu.ee